**1Обзор**

pyGrav (Hector and Hinderer, 2016) предназначен для покадровых исследований гравитации а также для обработки данных о микрогравитации Пользователь может выбрать между графическим пользовательским интерфейсом (GUI) или классическими скриптами на Python, вызвав функции pyGrav для обработки данных: поправки на приливы и атмосферные явления, выбор данных и корректировку дрейфа. Код с открытым исходным кодом, написан на Python 2.7 и соответствует объектно-ориентированной схеме, которая позволяет быстро внедрять новые функции / опции. В настоящее время формат файла Scintrex CG5 ASCII доступен только для чтения , но любой другой формат может быть легко добавлен в процедуры чтения pyGrav. Ключевые моменты кратко излагаются ниже:

- Обеспечьте единый интерфейс для различных этапов обработки (исправления, выбор данных, корректировка дрейфа, двойные различия ...), вместо того, чтобы беспокоиться об управлении различными конкретными программами с соответствующими форматами файлов ввода / вывода.

- Обеспечьте уникальный и простой в использовании интерфейс для выбора данных, как с графическим, так и с табличным отображением, а также автоматические критерии выбора для ускорения обработки.

- Написан на языке Python 2.7 с открытым исходным кодом, также может использоваться для переноса других программ (таких как MCGRAVI для компенсации сети или ETERNA PREDICT для вычисления синтетических приливов).

- Написан в объектно-ориентированном стиле, подходящем для данных о микрогравитации, для которых четко определены объекты с определенными свойствами / функциями и соблюдена интуитивно понятная иерархия (гравитационная кампания с несколькими обзорами, каждый из которых состоит из разных циклов, состоящих из нескольких станций).

- Структура кода (графический интерфейс также закодирован в объектно-ориентированном стиле с использованием PyQt) позволяет легко реализовать дополнительные функции (такие как формат ввода-вывода или взаимодействие с другими программами).

Данное руководство пользователя представлено следующим образом:

 В разделе 2 предлагается “быстрый запуск” для запуска pyGrav

 Функции pyGrav подробно описаны в разделе 3

 В разделе 4 перечислены шаги для запуска предоставленного тестового примера. Это лучший способ перейти к pyGrav

 Структура кода кратко представлена в разделе 5 для тех, кто заинтересован в модификации скриптов на python

 В разделе 6 предложен протокол сбора данных, основанный на опыте автора и позволяющий в лучшем случае использовать текущие возможности pyGrav.

 Раздел 7 напоминает уравнения корректировки методом наименьших квадратов и распространение ошибок

 В разделе 8 приведена процедура установки внешних программ, которые могут использоваться в pyGrav (ETERNA и MCGRAVI).

**2. Быстрый старт**

pyGrav - это набор из четырех скриптов на python с расширением .py: pyGrav\_main.py , data\_objects.py , model\_Classes\_tree\_and\_table.py , и synthetic\_tides.py . Основные функции для обработки данных о микрогравитации определены в data\_objects.py , а графический пользовательский интерфейс (GUI) определен в pyGrav\_main.py . Третий сценарий, model\_Classes\_tree\_and\_table.py , содержит только функции для отображения и взаимодействия с данными на этапе выбора данных pyGrav, в то время как четвертый скрипт, synthetic\_tides.py это всего лишь модуль, в котором размещены функции для расчета синтетических приливов. Чтобы запустить пользовательский интерфейс pyGrav, запустите pyGrav\_main.py сценарий. Хороший способ запустить и / или отредактировать скрипт на python - использовать Spyder, визуальный интерфейс, аналогичный Matlab, который предоставляет редактор сценариев и структуру кода, консоль… Оказавшись в Spyder, откройте pyGrav\_main.py создайте скрипт и запустите его с помощью клавиши F5.

• Для пользователей Windows или Mac хорошим вариантом является загрузка и установка Spyder вместе с обширным списком модулей Python. Хорошие варианты - Анаконда (https://store.continuum.io/cshop/anaconda /) или Python(x,y) (https://code.google.com/p/pythonxy /).

• Для пользователей Linux Spyder можно получить в диспетчере пакетов. Также возможно напрямую запустить скрипт на python с помощью команды “python pyGrav\_main.py ” из каталога исходных файлов, если установлен python и все необходимые модули.

Для получения краткого обзора функционирования pyGrav следуйте руководству по тестированию из раздела 4 данного руководства.

**Функции pyGrav**

Этот раздел является фактическим руководством по использованию программы, описывающим функции и технические характеристики.

Программа запускается с единственной доступной опцией "запустить проект" в меню "Файл". Пользователю предлагается указать папку ввода, в которой должны храниться все входные данные, и папку вывода, которая будет использоваться программой для записи выходных файлов.

**Рисунок 1 : Пример снимков pyGrav: a) Экран загрузки данных, b) Экран коррекции прилива, c) экран сетевой компенсации и d) параметры сетевой компенсации.**

**Загрузка данных**

Доступны два варианта. Загрузка “необработанных данных” или “обработанных данных” для продолжения/изменения обработки данных. При выборе “обработанные данные” они уже отсортированы в соответствии с иерархией опроса/цикла/станций, в то время как для “необработанных данных” они должны быть отсортированы. Таким образом, этот шаг не только загружает данные, но и сохраняет их в соответствии с их иерархией (опросы – циклы – станции).

**Загрузка необработанных данных**

Доступно 3 варианта для осмотра необработанных данных:

• Автоматический выбор съемки: для простой геометрии съемки, когда базовая станция всегда одна и та же, эта опция позволяет автоматически определять различные съемки на основе простого временного порога, запрошенного программой: если время между двумя последовательными сменами станций превышает пороговое значение, рассматриваются разные съемки. Если базовая станция и цикличная станция - одни и те же, но имеют разные названия, следует выбрать параметр 0.

• Загрузка из файла даты начала/окончания съемки: эта опция позволяет считывать только съемки, определенные между датами начала и окончания, указанными во входном файле. Формат такого входного файла следующий:

2012/07/11 05:17:00 2012/07/11 13:00:00

2012/07/13 05:00:00 2012/07/13 22:00:00

…

• Введите вручную дату начала/окончания одной съемки (выбор одного опроса)

Затем циклы в рамках опросов идентифицируются следующим образом: каждый раз, когда обнаруживается базовая станция, запускается новый цикл, а предыдущий завершается. Однако в более поздней процедуре корректировки дрейфа обрабатываются вложенные циклы, поскольку каждый цикл является частью одной и той же системы уравнений, которая инвертируется с использованием метода наименьших квадратов.

**Загрузка обработанных данных**

Это эквивалентно загрузке “проекта”. Это позволяет повторно загрузить уже обработанные данные. Данные должны быть предварительно сохранены с помощью “сохранить обработанные данные”, что, следовательно, эквивалентно сохранению "проекта", или упорядочены требуемым образом. Пользователю предлагается загрузить файл, описывающий иерархию данных. Формат такого файла следующий:

Directory C:/Users/…/test\_case/output\_data/

Survey: 2013-09-19 nloops: 4 directory: 2013-09-19

Loop: 1 filename: fn111c13.262.txt

Loop: 2 filename: fn211c13.262.txt

Survey: 2013-09-21 nloops: 4 directory: 2013-09-21

Loop: 1 filename: fn111c13.264.txt

Loop: 2 filename: fn211c13.264.txt

Loop: 3 filename: fn311c13.264.txt

Survey: …

Loop: …

Строки ‘Survey’ описывают доступные опросы, названия опросов (дата первого измерения), количество циклов, присутствующих в опросах, и названия папок опросов в корневом каталоге. Строки "Loop" описывают для каждой строки в каждом опросе название цикла и файл данных цикла. Файлы данных похожи на файлы CGxTool ‘c’, но без заголовка и дополнительного столбца, содержащего статус данных (1 или 0, независимо от того, сохранена строка данных для корректировки дрейфа или нет).

**Исправление данных**

**Земные приливы и отливы**

Доступны четыре варианта коррекции приливов:

• Используйте коррекцию прилива CG5 (ничего не делайте): Географические координаты должны быть введены в прибор до начала съемки.

• Используйте синтетические приливы из predict: Для пользователей window функция PREDICT из программного пакета ETERNA (Венцель, 1996) подключается к программе (см. раздел 8 об установке) для создания синтетического прилива на основе параметров tidal, который используется в качестве коррекции. Выбор приливного потенциала HW95 (Hartmann and Wenzel, 1995) запрограммирован в pyGrav, но при необходимости его легко изменить. Параметры Tidal - это либо стандартные параметры tidal, либо вводимые пользователем в виде одного файла. Необходимо ввести географические координаты съемки.

-Экземпляр программы predict (.exe) должен быть доступен в папке с исходным кодом и копируется pyGrav в выходную папку, где производится вычисление.

- Стандартные параметры tidal считываются из файла (200D.INI) в папке основного кода

- формат файла параметров tidal, вводимого пользователем, должен быть следующим:

0.023812 0.044652 1.13344 0.5445 MM

0.060132 0.080797 1.12607 -0.1195 MF

0.096423 0.249951 1.14548 0.6833 MTM

(frq. начало полосы пропускания (cpd) – frq. конец bdwth (cpd) – амплитуда – фаза – название прилива)

• Используйте синтетические приливы из Agnew: это негармонический метод, такой, который предусмотрен кодами fortran (Agnew, 2007, 2012) и позже переведен в MATLABTM Cattin et al., (2015) в их программе GravProcess. В данном случае поправка представляет собой прямое вычисление приливного потенциала по Манку и Картрайту (1966). Он основан на внутренних эфемеридах (для определения положения Луны и Солнца). Необходимо указать местоположение съемки.

• Загрузить временные ряды: если в качестве временных рядов доступен другой синтетический прилив, его можно загрузить и использовать в качестве коррекции. Принятый формат файлов - файлы ETERNAL или Tsoft (.TSF). Если расширение файла не .tsf, он будет рассматриваться как внешний файл. По умолчанию данные должны храниться в первом канале (столбце).

**Загрузка океана**

Загрузку океана можно скорректировать, используя два различных подхода:

• Если анализ приливов может быть выполнен на месте съемки (например, благодаря близкому расположению сверхпроводящего гравиметра), можно перейти к коррекции земных приливов, используя PREDICT из пакета ETERNA (см. выше) и предоставляя параметры приливов из анализа приливов. Этот эмпирический подход учитывает как земные приливы, так и коррекцию нагрузки на океан (но может также учитывать другие воздействия окружающей среды, такие как давление воздуха, которые происходят с аналогичной частотой).

• \* Коррекция загрузки океана в программе pyGrav такая же, как и в коде процесса Grave (Cattin et al., 2015). Он основан на Agnew (2012) и на транскрипции MATLABTM от Cattin et al., (2015). Коэффициенты загрузки океана должны быть загружены из отформатированного файла, предоставленного бесплатным поставщиком ocean компании Scherneck (http://holt.oso.chalmers.se/loading /). Параметры требуются для полусуточных (M2, S2, N2, K2), суточных (O1, P1, Q1, K1) и долгопериодических (MF, Mm, Ssa) приливных гармоник.

**Атмосфера**

Загрузите один временной ряд. Принятый формат файлов - файлы ETERNAL или Tsoft (.TSF). Если расширение файла не .tsf, он будет рассматриваться как внешний файл. По умолчанию данные должны храниться в первом канале (столбце).

**Выбор данных**

Это оригинальная функция программы. Иерархия данных видна в виде дерева, таблицы и графического представления. Съемку, циклы, станции и единичные измерения можно проверить или снять флажок, следует ли их сохранять для процесса корректировки дрейфа (и окончательных простых расчетов разности). Это можно сделать либо вручную, либо следуя автоматическим процедурам отбора, основанным на простых пороговых критериях. В настоящее время к ним относятся

• пороговое значение для наклонов: абсолютные значения наклонов, превышающие входное значение, не отмечены

• пороговое значение стандартного отклонения силы тяжести (SD): значения SD, превышающие входные значения, не отмечены.

• пороговое значение, основанное на значениях силы тяжести: значения абсолютной силы тяжести, превышающие среднее значение трех последних значений + входное пороговое значение, не отмечены

• критерий длительности: если длительность данных отличается от входного значения, они не отмечаются. Это часто происходит, когда пользователь сохраняет текущие данные в поле при остановке сбора CG5.

Когда выбраны отдельные пороговые значения, они применяются только к текущей таблице. При нажатии кнопки “применить ко всем данным” используются все входные пороговые значения, причем для всего набора данных.

Другой вариант быстрой проверки/снятия флажков с данных - выделить несколько строк с помощью мыши и нажать кнопки “проверить выбранное” или “снять флажок с выбранного”.

Каждое обследование и циклы идентифицируются по датам их первых измерений. Указаны номера станций, а число в скобках - это номер повторения, поскольку некоторые станции повторяются (например, базовая станция). Данные организованы в хронологическом порядке.

Ручной выбор может быть выполнен на основе табличных значений или графических отображений, в зависимости от предпочтений пользователя. На графическом дисплее непроверенные данные отображаются черным цветом, в то время как отмеченные данные - синим. На экране гравитации среднее значение выбранных данных отображается синей горизонтальной линией.

После выбора данных следует нажать кнопку OK. Это действие мало что дает, но может быть важным: оно используется для проверки того, что на некоторых станциях данные не выбраны, и в этом случае они удаляются. Это может произойти с помощью автоматического выбора.

**Регулировка дрейфа**

Как только поправки будут применены и данные выбраны, можно приступать к корректировке дрейфа. Доступны два варианта. Можно запустить либо MCGravi (Beilin, 2006) (если он установлен, см. раздел 8), либо использовать простую схему инверсии наименьших квадратов без данных (Hwang et al., 2002). Единственный интерес в использовании MCGravi заключается в том, что выполняется сетевая компенсация и необходимо поддерживать несколько фиксированных абсолютных (априорных) значений (используя опцию “взвешенное ограничение”). Для этого требуется mcgravi.exe чтобы быть доступным. Программа записывает входные файлы mcgravi в выходной каталог и считывает выходные файлы mcgravi (файл\*.gra в mix… папки).

Пользователь может выбрать параметры для применения к данным перед инверсией:

- Коэффициент SD: мультипликативный коэффициент на наблюдаемое стандартное отклонение (SD)

- SD\_add: константа, добавляемая к каждому наблюдаемому SD

Также следует указать время и температурный дрейф в градусах.

Простые различия отображаются в консоли и могут быть сохранены в виде файла SimpleDifferences.dat в каждой папке опроса выходного каталога, выбрав файл -> сохранить простые различия.

**Вычисление двойной разности**

Как только вычислены простые различия, двойные различия могут быть вычислены с помощью Process->computer double differences. Затем двойные различия можно сохранить в выходной папке, выбрав файл -> сохранить двойные различия. Это создаст файлы gravity и SD double difference в выходном каталоге. Доступны два формата (даты в сравнении со станциями или станции в сравнении с данными).

**Тестовый пример**

В этом разделе подробно описаны два способа обработки тестового примера. Первый использует графический интерфейс pyGrav для быстрой и удобной обработки данных о микрогравитации. Второй использует скрипт на python, который вызывает функции pyGrav. Это больше всего подходит для тех, кто заинтересован в разработке pyGrav и добавлении новых функциональных возможностей.

**Использование гравиметрического интерфейса pyGrav**

Тестовый пример доступен в каталоге test\_case. Это набор из 4 съемок, проведенных в ходе Западноафриканской кампании в небольшом водосборном бассейне на севере Бенина. Каждая съемка обычно состоит из четырех циклов, охватывающих в общей сложности 13 станций и базовую станцию (станция №1).

Чтобы обработать этот набор данных из файла необработанных данных, выполните следующие действия:

• Запустите pyGrav: запустите файл python pyGrav\_main.py используя python(x,y), например, в Windows, или выполнив “python pyGrav\_main.py ” в оболочке Linux.

• Запустите проект: выберите подкаталоги input\_data/raw и output\_data из каталога test\_case.

• Выберите Загрузить необработанные данные в меню Файл : Открыть Atest\_Raw\_data.txt

• Выберите Загрузить файл с датами опроса и загрузите Atest\_start\_end\_dates.txt или, в качестве альтернативы, выберите один опрос, введя даты начала и окончания (см. Atest\_start\_end\_dates.txt файл). Номер базовой станции равен 1.

• Обработка приливов: Выберите коррекцию приливов в меню Процесс и выберите Использовать коррекцию приливов CG5 или в качестве альтернативы использовать синтетические приливы из predict (если установлено, см. раздел 8): Широта = 9.742; Долгота = 1.606 ; Высота над уровнем моря = 450. В этом случае выберите Параметры прилива нагрузки и загрузите tide\_param.txt из папки input\_data. Этот список параметров был получен на основе приливного анализа сверхпроводящего гравиметра, доступного на месте исследования, и, следовательно, эмпирически включает океаническую нагрузку. Последний вариант, выберите Использовать синтетические приливы из Agnew: Широта = 9.742; Долгота = 1.606 ; Высота над уровнем моря = 450.

• Обработать загрузку в океане: выберите Исправление загрузки в океане в меню Процесс и выберите файл. oceantidal.txt из папки input\_data. Этот файл был получен из http://holt.oso.chalmers.se/loading / с широтой = 9.742; долготой = 1.606 ; высотой над уровнем моря = 450.

• Выбор данных: выберите пункт Выбор данных в меню Процесса.

- Перейдите в дерево на левой панели, чтобы проверить временные ряды для некоторых станций, щелкнув станцию в цикле. Сначала все измерения проверяются и отображаются синим цветом в окнах графика (правая панель).

- Попробуйте снять галочки с некоторых данных в табличном представлении. Графики обновляются при повторном нажатии на станцию в дереве (левая панель) или при нажатии кнопки обновить графики на верхней панели. Черные точки появляются там, где данные не отмечены. Эти измерения не будут сохранены для сетевой компенсации. Горизонтальная синяя линия на графике гравитации - это среднее значение гравитации для отмеченных значений.

- Автоматический выбор. Заполните следующие критерии автоматического выбора и выберите применить ко всем данным:

** автоматическое снятие флажка наклоны > : 5**

** автоматическое снятие флажка g > : 4**

** автоматическое снятие флажка SD > : 20**

** автоматическое снятие флажка dur <>: 60**

-Просмотрите подборку, чтобы завершить фактический выбор (при необходимости).

-Нажмите кнопку OK. Это действие мало что дает, но может быть важным: оно используется для проверки того, что на некоторых станциях данные не выбраны, и в этом случае они удаляются. Это может произойти с помощью автоматического выбора.

• Теперь можно сохранить обработанные данные: в меню Файл выберите Сохранить обработанные данные. В этой папке output\_data будут созданы подкаталоги, имена которых являются именами опроса и которые содержат файлы цикла, аналогичные файлам CGxTool ‘c’, с дополнительным столбцом 0 или 1, указывающим, следует ли сохранить станцию или нет. Вся иерархия данных записана в файле gravity\_data\_hierarchy.txt в папке output\_data. Этот файл можно открыть в другом проекте для загрузки обработанного набора данных (выбрав пункт загрузить обработанные данные в меню Файл).

• Коррекция дрейфа: выберите корректировку дрейфа в меню процесса и используйте инверсию наименьших квадратов без привязки к данным с параметрами:

** Полином временного дрейфа ?: 1**

** полином температурного дрейфа?: 0**

** Коэффициент SD к данным: 1**

** SD добавить к данным (мгал): 0,005**

** Уровень значимости для теста глобальной модели: 0,05 (т.е. 5%)**

** Записать выходные файлы (y/n)?: y**

• Дрейф теперь скорректирован, и можно проверить выходные файлы, чтобы увидеть, удовлетворяет ли поиск дрейфа или нет. В каждой подпапке опроса (которая была создана, если она еще не была создана функцией сохранения обработанных данных) из папки выходных данных два файла, начинающихся с LSresults, отображают простые результаты различий для первого и полную процедуру LS (ввод, выходные данные и глобальный тест) для второго..

• Сохранить простые различия: выберите Сохранить простые различия в меню Файл. Как и в случае с функцией сохранения обработанных данных, это создаст простые файлы различий во вложенных папках папки output\_data вместе с файлом иерархии, начинающимся с simple\_diff\_data\_hierarchy...txt

• Вычислить двойную разницу: выберите "Вычислить двойную разницу" в меню "Процесс". Выберите эталонный опрос, например, первый. Затем выберите классические двойные различия.

• Теперь возможно сохранить двойные различия: выберите Сохранить двойные различия в меню Файл. Это создаст файлы gravity и SD double difference в каталоге output\_data. Доступны два формата (даты против станций или станции против даты).

• Альтернативой здесь является загрузка уже обработанных данных (в данном случае, уже выбранных данных) и сравнение результатов корректировки дрейфа, простых и двойных различий с результатами, полученными в результате вашего собственного выбора. В этом случае начните с изменения пути к данным в первой строке gravity\_data\_hierarchy.txt файл в каталоге input\_data/preprocessed. Затем выберите пункт Загрузить обработанные данные в меню Файл и выберите gravity\_data\_hierarchy.txt файл в каталоге input\_data/preprocessed. Этот файл является файлом иерархии, описывающим, где найти файлы цикла в каждом каталоге опроса (как указано в функции сохранения обработанных данных.

**Использование скрипта на python и объектов pyGrav**

Другой способ использования функций pyGrav (в data\_objects.py файл) заключается в написании скрипта на python и последовательном вызове этих функций. Это особенно подходит, если кто-то хочет добавить функцию в основной код и протестировать ее, не проходя через все программирование с графическим интерфейсом. Как только функция настроена должным образом, дополнительные кнопки / действия графического интерфейса могут быть легко добавлены в pyGrav\_main.py путем адаптации существующего кода.

Пример скрипта (example\_script.py ) можно найти в каталоге main\_code и должен выполняться как скрипт на python. Цель скрипта - загрузить необработанные данные, извлечь отдельные опросы на основе дат начала и окончания, выбрать данные для сохранения на основе простых пороговых значений, скорректировать отклонения для каждого опроса и в конечном итоге вычислить как простые, так и двойные различия. Комментируя/раскомментируя некоторые части кода, также можно загрузить уже выбранные и упорядоченные данные.

**Структура кода**

**5.1. Объектно-ориентированное программирование и данные о микрогравитации**

Этот мощный способ программирования, для которого особенно подходит Python, основан на наборе определений объектов (классов), которые содержат оба атрибута (или свойства), такие как временной ряд, имя, словарь других объектов… и методы (или функции/определения), которые описывают, что может делать объект. Таким образом, этот метод программирования не является линейным, но способствует удобочитаемости кода, как только программист привыкает к таким концепциям. Метод, например, для записи новых выходных форматов, может быть легко добавлен в соответствующий объект и вызван из основной программы, добавив всего несколько строк и сохранив общий фрейм исходного кода.

Это особенно подходит для данных о микрогравитации, главным образом потому, что данные могут быть организованы в виде структур (объектов) в соответствии с иерархическим определением (кампания, которая включает в себя несколько опросов, которые включают в себя несколько циклов, которые включают в себя несколько станций, которые включают временные ряды полученных данных). Объекты могут быть физически идентифицированы (кампания, опрос, цикл, станция), а также связанные с ними методы (чтение ascii-файла CG5 должно быть определено в самом широком объекте - кампании; запись входного файла mcgravi – файла ‘c’ - для корректировки дрейфа должна быть определена в объекте цикла, в то время как корректировка дрейфа должна вызываться или основываться на объекте съемки; выбор данных будет в основном касаться станций). Эта логическая иерархия позволяет хранить данные в виде структур.

**Графический интерфейс и PyQt**

PyQt использует мощный язык программирования python и его пригодность для объектно-ориентированного программирования вместе с библиотеками Qt GUI (графический пользовательский интерфейс). PyQt состоит из нескольких модулей, таких как фундаментальный QtCore (для функций, отличных от gui, таких как использование файлов, потоков, процессов или времени) и QtGui (для графических компонентов), среди которых определены от десятков до сотен классов, содержащих многочисленные функции и свойства.

**pyGrav-код**

Код основан на объектно-ориентированном программировании (ООП). Это можно рассматривать как два параллельных набора определений:

• Функции хранения данных и манипулирования ими: ядро программы, где определены классы и функции для операций с данными. Это тот самый data\_object.py исходный файл.

• Функции GUI: функции графического интерфейса пользователя, которые связывают требования пользователя с операциями с данными, определенными в предыдущем наборе определений. Это тот самый pyGrav\_main.py исходный файл.

В целом, код обильно прокомментирован, и описан каждый класс, подкласс, функции и свойства.

**Объектный файл данных**

Этот модуль содержит основные классы программы:

• \* Базовый класс - это объект типа Channel List, который в основном содержит списки каналов, подобные тем, что содержатся в выходных файлах CG5 ascii (сила тяжести, наклоны, температура, стандартное отклонение, время ...).

Производные классы следуют логической иерархии, где каждый "подкласс" создается как элемент словаря из родительского класса:

- класс Campaign содержит словарь объектов типа "Опрос"

- class Survey содержит словарь объектов типа "Цикл".

- цикл класса содержит словарь объектов типа 'Station'.

-станция класса o содержит временные ряды для каждой станции

Каждый из этих объектов является производным от объекта списка каналов. Экземпляр базового класса 'Campaign' содержит весь набор данных. У каждого класса также есть определенные свойства и функции заполнения, записи, обработки и processing, вызываемые из основной программы (рис. 1).

**Рисунок 2 : Диаграмма pyGrav и обозначения структур (объектов) : в объекте кампании есть словарь из нескольких опросов. В объекте обзора есть словарь из нескольких циклов. В объекте цикла есть словарь из нескольких станций. Каждый из этих объектов является производным от объекта Channel List (т.е. они содержат несколько временных рядов).**

**Графический файл**

Это файл, который должен быть выполнен для запуска pyGrav. Он содержит единственный класс под названием main Prog, который является объектом QMainWindow, производным от Qt. Наиболее важными свойствами класса mainProg являются объект Campaign, который содержит весь набор данных, а также каталоги данных и выходных данных. Большинство функций класса mainProg связывают пользовательский интерфейс (определенный в функциях) с кодом обработки, записанным в файле объекта данных, для изменения состояний объекта Campaign (набора данных).

Ссылки

Несколько ссылок для тех, кто заинтересован в изменении кода

Несколько руководств по Python

<https://docs.python.org/2/tutorial/> Python tutorial for version 2.7

<http://zetcode.com/lang/python/>

<http://marvin.cs.uidaho.edu/Teaching/CS515/pythonTutorial.pdf> (The G. Van Rossum tutorial)

A PyQt tutorial :

<http://zetcode.com/gui/pyqt4/>

PyQt class references:

<http://pyqt.sourceforge.net/Docs/PyQt4/classes.html>

PyQt plotting demos:

<http://eli.thegreenplace.net/2009/05/23/more-pyqt-plotting-demos/>

Model view programming tutorials:

<http://www.yasinuludag.com/blog/?p=98>

Matplotlib tutorial:

<http://web.archive.org/web/20100830233506/http://matplotlib.sourceforge.net/leftwich_tut.txt>

**Протокол сбора данных**

Для правильной работы программы требуются некоторые основные шаги, касающиеся процедуры приобретения. Некоторые процедуры сбора данных также следует применять в более общем смысле, чтобы получать более точные результаты и проводить эффективные обследования. Подробный анализ и описание гравитационных сетей см., например (Lambert and Beaumont, 1977; Torge, 1980). Требования и рекомендации по высококачественным проектам обследования можно найти в Seigel et al., (1995).

**Геометрия контуров и номенклатура**

• Отдельные станции всегда должны иметь один и тот же идентификационный номер (название), независимо от их статуса (базовая станция/сетевая станция). Если он изменен, его можно изменить вручную, используя процедуру поиска/замены в файле необработанных данных в текстовом редакторе.

• Различные базовые станции в рамках одной схемы обработки до сих пор не обрабатывались, но программа может запускаться последовательно для каждого подмножества данных.

• Предпочтительно, но не обязательно, чтобы базовая станция имела другое название, чем велосипедная станция (если она соответствует тому же местоположению).

**Транспортировка**

• CG5 очень чувствителен к транспортировке: на короткие расстояния его могут переносить два оператора, которые держат штангу, на которую за ручки подвешен мешок с гравиметром. На больших расстояниях он должен быть в лучшем случае изолирован от вибрации автомобиля.

• Транспортировка обычно подразумевает так называемый кратковременный "транспортный дрейф", и стабилизация пружины после достижения станции может занять некоторое время. Этап выбора данных в pyGrav позволяет выбрать данные после стабилизации прибора.

**Настройка прибора**

• Поскольку вертикальные перемещения сильно влияют на изменение силы тяжести (≈0,3 мкгал/мм при номинальном градиенте свободного воздуха), станции должны быть оборудованы бетонными опорами, чтобы ограничить последствия мягкого грунта или других неустойчивых элементов.В качестве альтернативы можно было бы использовать приводные стержни для ограничения роли усадки/набухания грунта. Для каждой съемки (в режиме замедленной съемки) прибор должен располагаться точно в одной и той же точке и удерживаться под одним и тем же азимутом, например, благодаря винтам, воткнутым в бетонную стойку. Высоту относительно стойки следует поддерживать постоянной с помощью латунного кольца, прикрепленного к одной ножке штатива прибора, как предложил Монтгомери (1971).

• CG5 и его штатив должны быть защищены от ветра и прямых солнечных лучей, например, мусорным баком, покрытым изоляционным материалом, или соответствующим зонтиком.

**Сбор данных**

• В настоящее время нет возможности применить различные поправки к приливам в рамках одной и той же съемки. Следовательно, если съемка состоит из станций, удаленных друг от друга на большое расстояние (несколько десятков км, не рекомендуется для высокоточных покадровых гравитационных съемок), пользователь должен позаботиться о том, чтобы ввести правильные местоположения станций в CG5 на местах, чтобы можно было применить поправку CG5 на земные приливы.

• Длительность: CG5 производит выборку с частотой 6 Гц и усреднение по заданной пользователем длительности для получения одного единственного измерения. Merlet et al., (2008) показали в своем исследовании, что отклонение по Аллану их CG5 достигло 1 мкгал через 40 с, до минимума в 0,8 мкгал через 85 с, но еще больше увеличилось из-за влияния приливов. Gettings et al., (2008) также показывают пример из необработанных данных за 1 секунду (их рисунок 2), где среднее значение сходится примерно через 40 секунд. Кроме того, по истечении 60 секунд стандартная ошибка на экране дисплея CG5, работающего в полевых условиях, всегда, по-видимому, сходится. Хранение данных за 60 секунд часто позволяет сделать динамичный и быстрый вывод о стабильности прибора (см., например, Hector et al., (представлено)).

• Идентификация стабилизации: Существует столько вариантов, сколько требуется пользователям и научным целям для определения того, является ли полученный временной ряд достаточно длинным (стабилизированным) или нет. Строгая процедура идентификации сигналов малой амплитуды при покадровых исследованиях может быть следующей: на станции проводится первая серия из 5 измерений, пока операторы находятся на расстоянии нескольких метров от прибора, прежде чем в первый раз проверяется выравнивание. Затем проводится еще один набор измерений, и операторы приходят проверять стабильность работы прибора примерно каждые 5 минут. При любой проверке, если наклоны выходят за пределы диапазона 0 ± 5 дюймов (или любого другого выбранного порогового значения), прибор снова выравнивается. Это следует за Merlet et al. (2008), которые обнаружили, что внутренняя коррекция наклона CG5 является точной на уровне 1 мкгал при ± 20‘. Кроме того, им удалось сохранить наклоны в пределах 0 ± 3 ’ в условиях их внутреннего и стабильного пирса. Измерения можно считать выполненными (и гравиметр стабильным), если выполнены все следующие критерии: - выполнено минимум 10 соответствующих измерений; - изменения силы тяжести составляют 3 мкгал или менее в течение 5 последовательных измерений; - в 5 последних измерениях нет видимого дрейфа (дрейф <1 мкгал/мн).. Все это означает, что долгосрочный дрейф CG5 внутренне корректируется прибором, скажем, при остаточном дрейфе < 100 мкгал/сут (около 1 мкгал/15млн).

**Инверсия методом наименьших квадратов и распространение ошибок**

Гравитационные наблюдения на станции представляют собой временные ряды из нескольких гравитационных измерений, каждое измерение является средним значением нескольких выборок. Например, типичные результаты измерения CG-5 получены в результате сбора образцов в течение более минуты (наилучшим считается 85 секунд (Merlet et al., 2008)) при частоте 6 Гц. Таким образом, стандартная погрешность (SE) при каждом измерении составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) |

где σ - стандартное отклонение измерения, а nsamples - количество выборок.

После отбора данных из оставшихся временных рядов выводятся одно наблюдение l\_i и стандартное отклонение σ\_i для каждой станции i с использованием средних, взвешенных по дисперсии:

Стандартное отклонение σ\_ij для наблюдения относительной силы тяжести 〖∆l〗\_ij между станциями i и j определяется как

в то время как 〖∆l〗\_ij задается через

Где v\_ij - остатки, g\_i - значение силы тяжести на станции i, m - степень полинома коэффициентов a\_T для дрейфа гравиметра и n - степень полинома коэффициентов b\_k для температурного дрейфа. Таким образом, система уравнений является

где L ^ b - вектор, содержащий n наблюдений относительной силы тяжести, V - вектор с n остатками, A - расчетная матрица и X - вектор u неизвестных (значений силы тяжести и параметров дрейфа). Чтобы получить решение X, необходимо удерживать фиксированным по крайней мере одно значение силы тяжести во время настройки (так называемое исходное значение силы тяжести). Здесь это делается путем добавления наблюдений за абсолютной гравитацией (обычно равной нулю) на базовой станции:

Вводим векторы с k (числом значений силы тяжести), первые значения которых равны единице, а последние значения u-k равны нулю, что удовлетворяет:

можно найти решение по методу наименьших квадратов для X:

Весовая матрица P состоит из членов, обратных дисперсии для наблюдений.

Апостериорная дисперсия единичного веса (σ\_0^2) задается формулой

и апостериорная ковариационная матрица S\_X задается путем распространения ковариации:

Код также переходит к тестированию глобальной модели, чтобы проверить, адекватна ли математическая модель или в данных есть отклонения. Если выполняется следующее условие, то корректировку модели можно считать правильной и завершенной до уровня значимости α:

где σ\_0i^2 - априорная дисперсия единичного веса, а x\_c^2 (1-α;m) - критическое значение распределения χ^2, когда доверительный уровень равен α, а степень свободы регулировки равна m.

И для ,

И

**Установка внешних программ**

pyGrav предоставляет фрейм для обработки данных о микрогравитации. Таким образом, легко возможно включить вызовы внешних программ в pyGrav. В настоящее время могут быть вызваны две программы: функция ПРОГНОЗИРОВАНИЯ из пакета ETERNA (Венцель, 1996) для расчета синтетических приливов и MCGRAVI (Бейлин, 2006) для настройки сети. Чтобы добавить любой другой вызов к внешним программам, лучший способ - просмотреть скрипты pyGrav и вдохновиться тем, как эти две программы взаимодействуют. Здесь описана установка таких программ, если они будут использоваться в pyGrav

**Установка ETERNA**

Для пользователей window можно использовать функцию ETERNA из пакета ETERNA (Венцель, 1996) для коррекции приливов. Это особенно подходит, когда доступны параметры приливов для конкретного участка (например, с помощью анализа приливов по данным сверхпроводящего гравиметра, поскольку это также включает эффект океанической нагрузки). Каталог pyGrav включает в себя облегченную версию ETERNA с минимумом, необходимым для правильной работы функции ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. Просто скопируйте папку /eterna33 из папки main\_code/external\_files/ в корневой каталог (C:\). Когда pyGrav попросят запустить predict, он скопирует экземпляр predict.exe файл, присутствующий в папке main\_code/external\_files/, в выходной каталог опроса и запустите его. Это predict.exe затем программа вызовет данные о приливном потенциале из C:/eterna33 папка. Полный пакет услуг ETERNA также доступен бесплатно в кассе: http://www.upf.pf/ICET/soft/index.html .

**Установка MCGAVIN**

MCGravi (Beilin, 2006) может использоваться для корректировки дрейфа по методу наименьших квадратов и компенсации сети в случае сложной сети с несколькими известными абсолютными точками (взвешенная инверсия наименьших квадратов ограничения, см. Hwang et al., 2002). В качестве альтернативы, алгоритм инверсии наименьших квадратов без данных (Hwang et al., 2002) закодирован в pyGrav.

• Скопируйте папку MCGRAVI в корневой каталог (C:\) (или в другое место).

• \* МАКГРОУ, возможно, мне потребуется перекомпилировать. В этом случае необходим G95. Его можно найти здесь:

<http://www.g95.org/downloads.shtml>, or <http://math.hawaii.edu/~dale/190/fortran/fortran-windows-installation.html> or <http://www.fortran.com/the-fortran-company-homepage/whats-new/g95-windows-download/>

С intel fortan

-Запустите Visual Studio и откройте проект Mc\_gravi.vfproj. Никаких конкретных параметров не требуется

С g95

о cmd.exe (или exec -> cmd в начальном меню), чтобы открыть консоль dos. компакт-диск для /mcgravi. ”make clean“, если необходимо, или ”del \*.o” & ”del \*.mod"

o make all

o чтобы запустить mcgravie, скопируйте mcgravi.exe в рабочем каталоге и mcgravie conf.conf в окне dos

• Добавьте путь к исполняемому файлу в переменную окружения PATH. Перейдите в раздел "Дополнительные параметры системы" на странице "Система" (панель конфигурации). Выберите переменную окружения. На нижней панели (системные переменные) выберите строку "Путь" и "изменить". Скопируйте/вставьте значение переменной в текстовый редактор (Ctrl+A/ Ctrl+C => Ctrl+V). Добавьте путь, за которым следует ‘;’. Больше ничего не меняйте.

• Установите Perl

• GMT также требуется для вывода карт из mcgravi, но все работает нормально, если он не установлен.

**Рекомендации**

Agnew, D. C.: 3.06 - Earth Tides, in Treatise on Geophysics, edited by G. Schubert, pp. 163–195, Elsevier, Amsterdam., 2007.

Agnew, D. C.: SPOTL: Some Programs for Ocean-Tide Loading, SIO technical report (http://dx.doi.org/http://es cholarship.org/uc/sio\_techreport)., 2012.

Beilin, J.: Apport de la gravimétrie absolue à la réalisation de la composante gravimétrique du Réseau Géodésique Français, Master thesis, Inst. Géogr. Natl., Paris, France., 2006.

Cattin, R., Mazzotti, S. and Baratin, L.-M.: GravProcess: An easy-to-use MATLAB software to process campaign gravity data and evaluate the associated uncertainties, Comput. Geosci., 81, 20–27, doi:10.1016/j.cageo.2015.04.005, 2015.

Gettings, P., Chapman, D. S. and Allis, R.: Techniques, analysis, and noise in a Salt Lake Valley 4D gravity experiment, Geophysics, 73, 71, doi:10.1190/1.2996303, 2008.

Hartmann, T. and Wenzel, H.-G.: The HW95 tidal potential catalogue, Geophys. Res. Lett., 22(24), 3553–3556, doi:10.1029/95GL03324, 1995.

Hector, B. and Hinderer, J.: pyGrav, a Python-based program for handling and processing relative gravity data, Comput. Geosci., doi:10.1016/j.cageo.2016.03.010, 2016.

Hector, B., Séguis, L., Hinderer, J., Cohard, J.-M., Wubda, M., Descloitres, M. and Benarrosh, N.: Water storage changes as a marker for baseflow generation processes in a tropical humid basement catchment (Benin): insights from hybrid gravimetry, Water Resour. Res., Accepted.

Hwang, C., Wang, C.-G. and Lee, L.-H.: Adjustment of relative gravity measurements using weighted and datum-free constraints, Comput. Geosci., 28(9), 1005–1015, doi:10.1016/S0098-3004(02)00005-5, 2002.

Lambert, A. and Beaumont, C.: Nano variations in gravity due to seasonal groundwater movements: Implications for the gravitational detection of tectonic movements, J. Geophys. Res., 82(2), 297–306, doi:10.1029/JB082i002p00297, 1977.

Merlet, S., Kopaev, A., Diament, M., Geneves, G., Landragin, A. and Santos, F. P. D.: Micro-gravity investigations for the LNE watt balance project, Metrologia, 45(3), 265, doi:10.1088/0026-1394/45/3/002, 2008.

Montgomery, E. L.: Determination of coefficient of storage by use of gravity measurements., PhD Thesis, The University of Arizona. [online] Available from: http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/190978 (Accessed 5 April 2013), 1971.

Munk, W. H. and Cartwright, D. E.: Tidal Spectroscopy and Prediction, R. Soc. Lond. Philos. Trans. Ser. A, 259, 533–581, doi:10.1098/rsta.1966.0024, 1966.

Seigel, H. O., Brcic, I. and Mistry, P.: A guide to high precision land gravimeter surveys, Scintrex LTD, Concord, Ontario., 1995.

Torge, W.: Geodesy., Walter de Gruyter, Berlin, New York., 1980.

Wenzel, H.: The nanogal software: earth tide data processing package: Eterna 3.3., Bull Inf Marées Terr, (124), 9425–9439, 1996.